财源孵化基地园区监控维修提升改造项目

询

价

文

件

采购单位：许昌市市投物业管理有限公司

 2025年9月17日

财源孵化基地园区监控维修提升改造项目询价文件

（不见面开标）

“财源孵化基地园区监控维修提升改造项目”的投标人应在《许昌市投资集团有限公司》网站公示公告栏获取询价文件，并于2025年9月23日8点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

（一）项目名称：财源孵化基地园区监控维修提升改造项目

（二）采购方式：询价

（三）采购人：许昌市市投物业管理有限公司

（四）项目概况：本项目位于财源孵化基地园区内公共区域，监控中心机房设备和室外、室内及停车区域监控设备改造，项目施工改造内容为：1、对损坏摄像头进行维修和更换，确保设备正常运行；2、对存储设备进行扩容升级，满足长时间保存监控录像的需求；3、增加摄像头对停车场及楼内关键区域盲区进行覆盖；4、改造财源孵化基地监控中心机房，做到统一集中管理。

（五）控制价：本项目维修总体价款137544.67元(含税价)，超出此报价的为无效投标。

（六）服务期限：施工工期为合同签订后30日历天。

（七）付款：本项目验收通过后10日内支付至项目酬金的

97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满且无问题后（质保期为1年），在15日内支付，质量保证金不计利息。

二、申请人资格要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺函）。

2.2在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的营业执照，经营范围应包含安全技术防范系统设计施工服务或监控系统、门禁系统、智能家居系统、弱电设备的销售、安装及维护。

2.3单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供承诺函）。

2.4供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺函）。

供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信息公示”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供网页截图或打印页）

2.5供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税专用发票，中选后不分包与转包。

2.6本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三、开标

（一）时间：2025年9月23日8点30分（北京时间）。

（二）地点：许昌市老年大学16楼会议室(本项目采用不见面开标，投标人无须到现场)。

（三）本次评标方法为“低价中标”，若出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

（四）评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件要装订并密封，密封处加盖公司公章，一式3份。不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标，投标人提供的响应文件等相关资料概不退还。

五、其他事宜

（一）询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

（二）询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

（三）资料提交方式及截止日期：现场递交或邮寄均可，截止时间：2025年9月23日8点30，邮寄方式按收到时间为准。超出此时间提交的响应文件视为无效投标。

（四）资料提交或邮寄地点：许昌市均都路与莲城大道交叉口许昌市老年大学1613室。

（五）采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

（六）联系方式：闫先生 0374-2677251。

许昌市市投物业管理有限公司

 2025年9月17日

附件：响应文件格式

 **（项目名称）标段**

询价响应文件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或加盖姓名章）

**一、报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **响应报价（含税）** | **备注** |
| 财源孵化基地园区监控维修提升改造项目 | 总价（元）大写：　　小写 | 此报价包含但不限于投标人提供服务的人员费用及交通费用，包含税费、材料费、机械费、人工费及因投标人原因产生的安全风险费等所有费用。 |

供应商名称： （全称） （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

**二、提升改造内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400万POE星光级网络枪机 | DS-2CD3T46DWDV3-L | 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗 或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境。1/3" Progressive Scan CMOS最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输 出实时图像0.005 Lux @(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR；H.264，Smart264，H.265，Smart265；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，ROI 编码技术；红外补光，I5机型：50 m | 台 | 12 | 室外、停车区域 |
| 2 | 400万POE网络半球摄像机 | DS-2CD3346DWDV3-L | 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持越界侦测，区域入侵侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境； 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；支持萤石平台接入；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最；远可达30 m；支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；本地存储；1个内置麦克风，高清拾音符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 18 | 室内 |
| 3 | 摄像机配件 | 室外防水电源 | 电源支架12V 3A（用于枪机和电梯半球） | 套 | 74 | 摄像机配件 |
| 4 | 千兆光纤收发器 | 一光四电 | 机架式专用光纤收发器 | 对 | 28 | 前端汇聚 |
| 5 | 10口千兆POE交换机 | 10口POE交换机 | 全千兆智能POE交换机(22GP+2GP6+2F)POE1-22口支持af/at协议，10/100/1000M自适应，POE23-24口支持bt协议，10/100/1000M自适应，SFP1-2口光纤插槽，10/100/1000M上联，内置电源的，整机功率400W。支持19寸机架，即插即用，无需配置，使用简单方便。 | 台 | 16 | 前端汇聚 |
| 6 | 室内信号汇集箱 | 12U网络机柜 | 550\*400壁挂机柜 | 台 | 2 | 前端汇聚 |
| 7 | 室外弱电防水配线箱 | 不锈钢防水箱 | 400\*300\*200 | 个 | 28 | 前端汇聚 |
| 8 | 监控立杆 | 3.5米监控立杆 | 定制3.5米监控立杆（现浇基础类型:C25砼；基础尺寸：600\*600\*300mm） | 根 | 8 |  |
| 9 | 网线 | 超五类室外无氧铜 | 无氧铜线径0.5 | 米 | 2460 | 信号传输 |
| 10 | 电源线 |  | RVV2\*1.5（国标） | 米 | 2300 | 前端供电 |
| 11 | 12芯光纤 | GYXTW-12B1.1 | 单模12芯室外光缆双钢丝中心束管12芯以下(架空\管道) | 米 | 2700 | 室内信号传输 |
| 12 | 管材 | PVC线管 | 25PVC穿线管、埋地敷设 | 米 | 400 | 管网 |
| 13 | 管材 | PVC线管 | 32PVC穿线管、埋地敷设 | 米 | 500 | 管网 |
| 14 | 路灯 |  | 五米灯杆、太阳能板、强亮度现浇基础类型:C25砼；基础尺寸：600\*600\*300mm） | 个 | 8 |  |
| 15 | 挖土及回填 | 线管敷设 | 人工挖500m长 0.3m宽 0.5m深 | m³ | 75 | 开挖及回填 |
| 16 | 混凝土路剔槽及修复 | 线管敷设 | 人工剔凿混凝土路50m长 0.25m宽 0.1m深 | m³ | 1.25 | 剔凿及修复 |
| 17 | 64路网络硬盘录像机 | DS-8864N-R8 | 最高支持800W分辨率，200W时支持16路，400W时8路，800W时2路；硬件规格：2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，已搭载4块8T AI硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口软件性能：输入带宽：320M；32路H.264、H.265混合接入最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 18 | 硬盘 | 8T | 希捷监控专用硬盘8T,5400(存储30天) | 块 | 7 | 监控中心 |
| 19 | 监控管理服务器 |  | 27寸液晶显示器、I5处理器、独立显卡、8G内存 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 20 | 服务器机柜 | 2米 | 2米豪华网络机柜600\*1000 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 21 | PDU | 专用电源 | 机柜插座排专用电源防雷8位开关，10A | 个 | 2 | 监控中心 |
| 22 | 24口核心交换机 | S5024PV5-EI | 1、交换容量：256Gbps，包转发率：42Mpps2、24\*10/100/1000Base-T以太网端口，4\*100/1000 Base-X SFP光口3、支持静态路由 ，支持802.1Q (最大4K个VLAN)4、支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)5、支持IRF2（最大支持9台堆叠） | 台 | 2 | 监控中心 |
| 23 | 光纤收发器机框 | GW-2U1601 | 19英寸标准机箱，铝合金材质，单电源（品牌：威纳源），电源AC220V | 台 | 3 | 终端光纤汇聚 |
| 24 | 光纤配线架 | 48口 | 48口机架式 FC ST | 个 | 2 | 光纤汇聚 |
| 25 | 理线架 | 24口理线架 |  | 个 | 2 | 机房综合布线 |
| 26 | 熔纤盒 |  | 塑料熔纤盒 | 个 | 40 | 传输专用 |
| 27 | 光纤跳线 |  | 3m SC-SC | 根 | 70 | 传输专用 |
| 28 | 网线 | 超六类室外无氧铜 | 无氧铜线径0.55 | 米 | 200 | 机房综合布线 |
| 29 | 成品跳线 | 超六类成品跳线 | 3米 | 根 | 50 | 机房综合布线 |
| 30 | 电源线 | RVV2\*1.5（国标） | RVV2\*1.5（国标） | 米 | 150 | 前端供电 |
| 31 | 高清线 | HDMI | HDMI高清线5米 | 条 | 2 | 视频传输 |

**三、法定代表人（单位负责人）资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系*供应商名称*的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方*项目名称*询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

**四、法定代表人（单位负责人）授权书**

本人　 *法人姓名*系　*供应商名称* 的法定代表人（单位负责人），现委托　 *姓名，职务*以我方的名义参加贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称： （全称） （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表： （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

**五、投标承诺函**

\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_（项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：
日　 期： 年 月 日

**六、公司资料**

1、营业执照副本复印件；

2、询价文件中供应商资格要求的资料；

3、供应商认为需要提供的其他文件，包含但不限于服务承诺、优惠承诺等内容。

**（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）**

**七、其它资料（若有）**

【除询价文件规定外，投标人认为需要提交的其它证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交，没有，可填无】